{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Опросный лист","Константы","Схемы","Данные"],"not_rendered":{"images":39,"macros":1,"defined_names":36},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Опросный лист","index":0,"n_rows":135,"n_cols":20,"rows_kept":135,"merged":[[7,0,7,13],[8,0,8,13],[9,0,9,4],[9,5,9,13],[10,0,10,4],[10,5,10,13],[11,0,11,4],[11,5,11,13],[12,0,12,4],[12,5,12,13],[13,0,13,4],[13,5,13,13],[14,0,14,4],[14,5,14,13],[15,0,15,13],[16,0,16,13],[17,0,17,10],[17,12,17,13],[18,0,18,10],[18,12,18,13],[19,0,19,10],[19,12,19,13],[20,0,20,10],[20,12,20,13],[21,0,21,13],[22,0,22,6],[22,7,22,13],[23,0,23,6],[23,7,23,13],[24,0,24,13],[25,0,25,6],[25,7,25,13],[26,0,26,6],[26,7,26,13],[27,0,27,13],[28,0,28,6],[28,7,28,13],[29,0,32,0],[29,1,29,6],[29,7,29,8],[30,1,30,6],[30,7,30,8],[31,1,31,6],[31,7,31,8],[32,1,32,6],[32,7,32,8],[33,0,36,0],[33,1,33,6],[33,7,33,8],[34,1,34,6],[34,7,34,8],[35,1,35,6],[35,7,35,8],[36,1,36,6],[36,7,36,8],[37,0,40,0],[37,1,37,6],[37,7,37,8],[38,1,38,6],[38,7,38,8],[39,1,39,6],[39,7,39,8],[40,1,40,6],[40,7,40,8],[41,0,44,0],[41,1,41,6],[41,7,41,8],[42,1,42,6],[42,7,42,8],[43,1,43,6],[43,7,43,8],[44,1,44,6],[44,7,44,8],[48,0,48,13],[49,0,49,6],[49,7,49,13],[50,0,50,6],[50,7,50,13],[51,0,51,6],[51,7,51,13],[52,0,52,6],[52,7,52,13],[53,0,53,6],[53,7,53,13],[54,0,54,6],[54,7,54,13],[55,0,55,6],[55,7,55,13],[56,0,56,6],[56,7,56,13],[57,0,57,6],[57,7,57,13],[58,0,58,6],[58,7,58,13],[59,0,59,13],[60,0,60,6],[60,7,60,13],[61,0,61,6],[61,7,61,13],[62,0,62,6],[62,7,62,13],[63,0,63,6],[63,7,63,13],[64,0,64,6],[64,7,64,13],[65,0,65,6],[65,7,65,13],[66,0,66,6],[66,7,66,13],[67,0,67,6],[67,7,67,13],[68,0,68,6],[68,7,68,13],[69,0,69,6],[69,7,69,13],[70,0,70,6],[70,7,70,13],[71,0,71,6],[71,7,71,13],[77,0,80,6],[77,7,77,10],[77,11,77,13],[78,7,78,10],[78,11,78,13],[79,7,79,10],[79,11,79,13],[80,7,80,10],[80,11,80,13],[81,0,81,6],[81,7,81,13],[82,0,82,6],[82,7,82,13],[83,0,83,6],[83,7,83,13],[84,0,84,13],[85,0,85,2],[85,3,85,6],[85,7,85,9],[85,10,85,13],[86,0,86,3],[86,4,86,6],[86,7,86,13],[87,0,87,6],[87,7,87,13],[88,0,88,6],[88,7,88,13],[89,6,89,13],[90,0,90,13],[91,0,91,13],[92,0,92,13],[95,0,95,13],[96,0,96,13],[97,0,97,6],[97,7,97,13],[98,0,98,6],[98,7,98,13],[99,0,99,13],[100,0,100,6],[100,7,100,13],[101,0,101,6],[101,7,101,13],[102,0,102,6],[102,7,102,13],[103,0,103,6],[103,7,103,13],[104,0,104,6],[104,7,104,13],[109,0,109,13],[110,0,110,6],[110,7,110,13],[111,0,111,6],[111,7,111,13],[112,0,112,6],[112,7,112,13],[113,0,113,6],[113,7,113,13],[114,0,114,6],[114,7,114,13],[115,0,115,6],[115,7,115,13],[116,0,116,6],[116,7,116,13],[121,0,121,13],[122,0,122,6],[122,7,122,13],[123,0,123,6],[123,7,123,13],[124,0,124,6],[124,7,124,13],[125,0,125,6],[125,7,125,13],[126,0,126,6],[126,7,126,13],[127,0,127,6],[127,7,127,13],[128,0,128,6],[128,7,128,13],[134,0,134,13],[135,0,135,10],[135,11,135,13],[136,0,136,10],[136,11,136,13],[137,0,137,10],[137,11,137,13],[138,0,138,10],[138,11,138,13],[139,0,139,10],[139,11,139,13],[140,0,140,10],[140,11,140,13],[141,0,141,10],[141,11,141,13],[142,0,142,10],[142,11,142,13],[143,0,143,10],[143,11,143,13],[144,0,144,10],[144,11,144,13],[145,0,145,10],[145,11,145,13]]}
{"$rows_empty":7}
["ОПРОСНЫЙ ЛИСТ"]
["НА ШКАФ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО ПОСТОЯННОГО ТОКА:"]
["Организация:"]
["Объект:"]
["Адрес объекта:"]
[]
["Контактное лицо, должность:"]
["Телефон, факс, e-mail:"]
[]
["Состав и объем поставки"]
["Номенклатура",{"$nulls":11},"Кол-во, шт"]
["Шкаф распределения оперативного тока ШНЭ8740ХХ"]
["Переносное устройство поиска фидера с поврежденной изоляцией ЭКРА-ПКИ"]
["ЗИП"]
["Основные параметры"]
["Схема по ЭКРА.657171.008ТИ "]
["Кол-во комплектов схемы в шкафу"]
["Входные параметры"]
["Номинальный ток вводов, А"]
["Номинальное напряжение шин постоянного тока, В"]
["Параметры отходящих линий"]
["Тип и фирма производитель автоматических выключателей в цепи отходящих линий"]
["1 секция","Количество автоматических выключателей, шт."]
[null,"Характеристика термомагнитного расцепителя                 (B, C, K, Z)"]
[null,"Номинальный ток автоматического выключателя, А"]
[null,"Наличие независимых расцепителей, да/нет."]
["2 секция","Количество автоматических выключателей, шт."]
[null,"Характеристика термомагнитного расцепителя                 (B, C, K, Z)"]
[null,"Номинальный ток автоматического выключателя, А"]
[null,"Наличие независимых расцепителей, да/нет."]
["3 секция","Количество автоматических выключателей, шт."]
[null,"Характеристика термомагнитного расцепителя                 (B, C, K, Z)"]
[null,"Номинальный ток автоматического выключателя, А"]
[null,"Наличие независимых расцепителей, да/нет."]
["4 секция","Количество автоматических выключателей, шт."]
[null,"Характеристика термомагнитного расцепителя                 (B, C, K, Z)"]
[null,"Номинальный ток автоматического выключателя, А"]
[null,"Наличие независимых расцепителей, да/нет."]
[]
[]
[]
["Функциональные параметры"]
["Устройство контроля сопротивления изоляции"]
["Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП)"]
["Организация информационного обмена с АСУ ТП"]
["Резервирование канала связи"]
["Протокол резервирования"]
["Тип канала связи "]
["Тип разъема"]
["Сигнализация для ЦС"]
["Индикация"]
["Состав ЗИП"]
["Конструктивные параметры"]
["Климатическое исполнение и категория размещения"]
["Способ обслуживания"]
["Степень защиты "]
["Подвод кабеля"]
["Передняя дверь шкафа"]
["Ручка двери"]
["Ограничитель открывания двери"]
["Освещение в шкафу"]
["Козырек для диспетчерского наименования шкафа "]
["Сейсмостойкость"]
["Группа механического исполнения"]
["Кабельные зажимы разгрузки механического натяжения"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Количество зажимов",{"$nulls":6},"Диаметр кабеля  6-14 мм, шт"]
[{"$nulls":7},"Диаметр кабеля 12-18 мм, шт"]
[{"$nulls":7},"Диаметр кабеля 18-22 мм, шт"]
[{"$nulls":7},"Диаметр кабеля более 22 мм, шт"]
["Сечение жилы и наружный диаметр кабеля на вводе "]
["Сечение жилы и наружный диаметр кабеля отходящих линий"]
["Сечение и наружный диаметр контрольного кабеля цепи сигнализации"]
["Габариты шкафа с учетом рым-болтов без выступающих частей (ручек дверей и аппаратов, установленных на фасаде)"]
["Каркас",{"$nulls":6},"ВxШхГ, мм"]
["Цоколь",{"$nulls":3},"Высота, мм"]
["Высота козырька, мм"]
["Габариты таблички диспетчерского наименования (ВхШ, мм)",{"$nulls":6},{"$f":"IF(AND(OR(EXACT(K86,\"2055х608х605\"),EXACT(K86,\"2055х600х605\")),EXACT(H88,\"100\")),\"80х540\",IF(AND(OR(EXACT(K86,\"2055х608х605\"),EXACT(K86,\"2055х600х605\")),EXACT(H88,\"200\")),\"160х540\",IF(AND(OR(EXACT(K86,\"2055х800х605\"),EXACT(K86,\"2055х808х605 (стандартно)\"),EXACT(K86,\"2055х1008х605\"),EXACT(K86,\"2055х1208х605\"),EXACT(K86,\"2055х1000х605\"),EXACT(K86,\"2055х1200х605\")),EXACT(H88,\"100\")),\"80х740\",IF(AND(OR(EXACT(K86,\"2055х808х605 (стандартно)\"),EXACT(K86,\"2055х800х605\"),EXACT(K86,\"2055х1000х605\"),EXACT(K86,\"2055х1200х605\"),EXACT(K86,\"2055х1008х605\"),EXACT(K86,\"2055х1208х605\")),EXACT(H88,\"200\")),\"160х740\",IF(H69=\"Нет (стандартно)\",\"80х200\",\"\")))))","v":""}]
["Диспетчерское наименование шкафа"]
["Прочие требования(вводится в ручную)"]
[]
[]
[]
[]
["Сводная таблица (заполняется автоматически)"]
["АСУ ТП "]
["Интерфейс связи с АСУ ТП"]
["Протокол обмена с АСУ ТП",{"$nulls":18}," "]
["Перечень дискретных сигналов, передаваемых в АСУ ТП"]
["Положение вводных коммутационных аппаратов (включено/отключено)"]
["Аварийное отключение авт. выключателей отходящих линий (групповой сигнал)"]
["Отсутствие напряжения на секции"]
["Аварийное снижение изоляции"]
["Предупредительное снижение изоляции"]
[]
[]
[]
[]
["Сигнализация"]
["Обобщенный сигнал неисправность шкафа"]
["Отсутствие напряжения на секции"]
["Сигнал для звуковой предупредительной сигнализации"]
["Положение авт. выключателей отходящих линий"]
["Аварийное снижение изоляции"]
["Низкое сопротивление изоляции"]
["Неисправность СКИ"]
[]
[]
[]
[]
["Индикация"]
["Аварийное отключение отходящей линии"]
["Напряжение на вводах"]
["Напряжение на секции"]
["Положение авт. выключателей отходящих линий"]
["Аварийное снижение изоляции"]
["Низкое сопротивление изоляции"]
["Неисправность СКИ"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Состав ЗИП"]

{"sheet":"Константы","index":1,"n_rows":32,"n_cols":30,"rows_kept":32,"hidden":true,"merged":[[9,0,9,5],[9,6,9,11],[9,12,9,17],[9,18,9,23]]}
[{"$nulls":9},"Второй раз ЗИП",null,null,"УКИ",{"$nulls":3},"ЗИП",false,null,null,"Схем1",false,null,1,1,null,"Расцеп",null,null,"Каркас"]
[{"$nulls":12},"АСУ",{"$nulls":7},"Схем2",false,null,2,2,null,"ИдикДа",false]
[{"$nulls":12},"Сигнал",{"$nulls":7},"Схем3",false,null,3,null,null,"ИдикНет",true]
[{"$nulls":12},"Индик",{"$nulls":7},"Схем4",false,null,4]
[{"$nulls":12},"ДДТ",false,{"$nulls":6},"Схем5",false]
[{"$nulls":12},"СКИ",false,{"$nulls":6},"Схем6",false]
[{"$nulls":12},"RS",false]
[{"$nulls":12},"EHERT",false]
["Автоматы"]
["1 секция",{"$nulls":17},"4 секция"]
[{"$f":"CONCATENATE('Опросный лист'!H31,'Опросный лист'!H32)","v":""},{"$f":"CONCATENATE('Опросный лист'!J31,'Опросный лист'!J32)","v":""},{"$f":"CONCATENATE('Опросный лист'!K31,'Опросный лист'!K32)","v":""},{"$f":"CONCATENATE('Опросный лист'!L31,'Опросный лист'!L32)","v":""},{"$f":"CONCATENATE('Опросный лист'!M31,'Опросный лист'!M32)","v":""},{"$nulls":9},{"$f":"CONCATENATE('Опросный лист'!K39,'Опросный лист'!K40)","v":""},{"$f":"CONCATENATE('Опросный лист'!L39,'Опросный лист'!L40)","v":""},{"$f":"CONCATENATE('Опросный лист'!M39,'Опросный лист'!M40)","v":""},{"$f":"CONCATENATE('Опросный лист'!N39,'Опросный лист'!N40)","v":""},{"$f":"CONCATENATE('Опросный лист'!H43,'Опросный лист'!H44)","v":""},{"$f":"CONCATENATE('Опросный лист'!J43,'Опросный лист'!J44)","v":""},{"$f":"CONCATENATE('Опросный лист'!K43,'Опросный лист'!K44)","v":""},{"$f":"CONCATENATE('Опросный лист'!L43,'Опросный лист'!L44)","v":""},{"$f":"CONCATENATE('Опросный лист'!M43,'Опросный лист'!M44)","v":""},{"$f":"CONCATENATE('Опросный лист'!N43,'Опросный лист'!N44)","v":""}]
[]
[{"$f":"GetText(A12)","v":""},{"$f":"GetText(B12)","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[{"$f":"ТолькоЦифра(A12)","v":0},{"$f":"ТолькоЦифра(B12)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
{"$rows_empty":9}
["Организ","прям",false]
[null,"кос",false]
[]
["RS485",false]
["Ethernet",false]
[]
["Прот2",false]
[null,false]
[null,false]

{"sheet":"Схемы","index":2,"n_rows":7,"n_cols":2,"rows_kept":7,"hidden":true}
["Схемы","Фото"]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

{"sheet":"Данные","index":3,"n_rows":114,"n_cols":41,"rows_kept":114,"hidden":true}
["Схемы","Кол-во комплектов схемы в шкафу","Номинальный ток вводов","Номинальное напряжение шин постоянного тока","Тип и форма","ХарАвт","ХарВ","ХарС","ХарК","ХарЗ","да_нет","КолКом1","КолКом2","да_нет","УКИ","Контроль шин","Способ обслуживания","Подвод кабеля","Передняя дверь шкафа","Степень защиты","Не заполнять","Клим","Ручка_Двери","НетСтанд","Сейсм","угол двери","Свет","Мех_исп","Габстан","Габутоп","цок",null,"Выс_Коз","Для_сто","Для_двесот","Зажим_ввод","Зажим_отх","Зажим_втор","ПрРез","ТипКа","ТипРаз"]
[null,1,{"$nulls":9},1,1,null,"Контроль изоляции шин постоянного тока (Реле (РКИЭ))","ЭКРА-СКИ+ДДТ",{"$nulls":4},"Не заполнять",{"$nulls":12},"80х540","160х540"]
[1,2,"80 (стандартно)",24,"Etimat P10 DC “ETI” (стандартно)","B",6,2,2,2,"Да",2,2,"Да","Контроль изоляции шин постоянного тока с автоматическим поиском фидера со сниженным сопротивлением изоляции","ДДТ (терминал установлен в ЩПТ или ШОТ)","Двустороннее (стандартно)","Снизу (стандартно)","Металлическая (стандартно)","IP21",null,"УХЛ4 (стандартно)","TS8 (стандартно)","Нет (Стандартно)","не более 6 баллов (стандартно)","Нет (стандартно)","Нет (стандартно)","М13(стандартно)","2055х808х605 (стандартно)","2055х800х605",100,null,100,"80х740","160х740","до 16 мм2 и Ø20 мм  (стандартно)","до 6 мм2 и  Ø20 мм  (стандартно)","до 6 мм2 и  Ø20 мм  (стандартно)","PRP","100BASE-TX (медный кабель)","LC"]
[2,3,"Иное",48,"Иное","C",10,3,3,3,"Нет",null,3,"Нет","Нет",null,"Одностороннее","Сверху","Обзорная","IP31(стандартно)",null,"Иное","Комфортная","Да","Иное","Угол 90°","Светильник","М39","2055х608х605","2055х600х605",200,null,200,null,null,"Иное","Иное","Иное","RSTP","100BASE-FX (одномодовое оптоволокно)","SC"]
[3,4,null,110,null,"K",13,4,4,4,null,null,4,{"$nulls":4},"Сверху и снизу",null,"IP41",{"$nulls":5},"Угол 120°","Светильник+розетка","М40","2055х1008х605","2055х1000х605","Не устанавливать",{"$nulls":8},"100BASE-FX (многомодовое оптоволокно)","ST"]
[4,null,null,"220 (стандартно)",null,"Z",16,6,6,6,{"$nulls":9},"IP54",{"$nulls":8},"2055х1208х605","2055х1200х605"]
[5,{"$nulls":5},20,10,10,10]
[6,{"$nulls":5},25,13,13,13]
[{"$nulls":6},32,16,16,16,{"$nulls":19},"`"]
[{"$nulls":6},40,20,20,20]
[{"$nulls":6},50,25,25,25]
[{"$nulls":6},63,32,32,32]
[{"$nulls":7},40]
[{"$nulls":7},50]
[{"$nulls":7},63]
{"$rows_empty":64}
[{"$nulls":10},"В выбранном комплекте, данной секции нет"]
[{"$nulls":10},"В выбранном комплекте, данной секции нет"]
[]
[]
[]
[]
[]
[0]
{"$rows_empty":17}
[{"$nulls":15},false,false]
{"$rows_empty":8}
["B16"]