{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Опросный лист","Данные","перем"],"not_rendered":{"images":12,"macros":1,"defined_names":36},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Опросный лист","index":0,"n_rows":101,"n_cols":16,"rows_kept":101,"merged":[[8,0,8,12],[9,0,9,4],[9,5,9,12],[10,0,10,4],[10,5,10,12],[11,0,11,4],[11,5,11,12],[12,0,12,4],[12,5,12,12],[13,0,13,4],[13,5,13,12],[14,0,14,4],[14,5,14,12],[16,0,18,3],[16,4,18,12],[19,0,19,3],[19,4,19,12],[20,0,20,12],[21,0,21,6],[21,7,21,12],[22,0,22,6],[22,7,22,12],[23,0,23,12],[24,0,24,6],[24,7,24,12],[25,0,25,6],[25,7,25,12],[26,0,26,12],[27,0,27,6],[27,7,27,12],[28,0,28,6],[29,0,29,6],[30,0,30,6],[31,0,31,12],[32,0,32,6],[32,7,32,12],[33,0,33,6],[33,7,33,12],[34,0,34,6],[34,7,34,12],[35,0,35,6],[35,7,35,12],[36,0,36,6],[36,7,36,12],[37,0,37,6],[37,7,37,12],[38,0,38,6],[38,7,38,12],[39,0,39,6],[39,7,39,12],[40,0,40,6],[40,7,40,12],[41,0,41,6],[41,7,41,12],[42,0,42,12],[43,0,43,6],[43,7,43,12],[44,0,44,6],[44,7,44,12],[45,0,45,6],[45,7,45,12],[46,0,46,6],[46,7,46,12],[47,0,47,6],[47,7,47,12],[48,0,48,6],[48,7,48,12],[49,0,49,6],[49,7,49,12],[50,0,50,6],[50,7,50,12],[51,0,51,6],[51,7,51,12],[52,0,52,6],[52,7,52,12],[53,0,53,6],[53,7,53,12],[54,0,54,6],[54,7,54,12],[55,0,55,12],[56,0,56,12],[57,0,57,12],[58,0,61,6],[58,7,58,9],[58,10,58,12],[59,7,59,9],[59,10,59,12],[60,7,60,9],[60,10,60,12],[61,7,61,9],[61,10,61,12],[62,0,62,6],[62,7,62,12],[63,0,63,6],[63,7,63,12],[64,0,64,6],[64,7,64,12],[65,0,65,12],[66,0,66,2],[66,3,66,6],[66,7,66,8],[66,9,66,12],[67,0,67,3],[67,4,67,6],[67,7,67,12],[68,0,68,6],[68,7,68,12],[69,0,69,6],[69,7,69,12],[70,6,70,12],[71,0,71,12],[72,0,72,12],[73,0,73,12],[74,0,74,12],[75,0,75,6],[75,7,75,12],[76,0,76,6],[76,7,76,12],[77,0,77,6],[77,7,77,12],[78,0,78,6],[78,7,78,12],[79,0,79,6],[79,7,79,12],[80,0,80,6],[80,7,80,12],[81,0,81,12],[82,0,82,6],[82,7,82,12],[83,0,83,6],[83,7,83,12],[84,0,84,6],[84,7,84,12],[85,0,85,6],[85,7,85,12],[86,0,86,6],[86,7,86,12],[87,0,87,6],[87,7,87,12],[88,0,88,6],[88,7,88,12],[89,0,89,12],[90,0,90,6],[90,7,90,12],[91,0,91,6],[91,7,91,12],[92,0,92,12],[93,0,93,6],[93,7,93,12],[94,0,94,6],[94,7,94,12],[95,0,95,6],[95,7,95,12],[96,0,96,6],[96,7,96,12],[97,0,97,6],[97,7,97,12],[98,0,98,6],[98,7,98,12],[99,0,99,6],[99,7,99,12],[100,0,100,12],[101,0,101,9],[101,10,101,12],[102,0,102,9],[102,10,102,12],[103,0,103,9],[103,10,103,12],[104,0,104,9],[104,10,104,12],[105,0,105,9],[105,10,105,12],[106,0,106,9],[106,10,106,12],[107,0,107,9],[107,10,107,12],[108,0,108,9],[108,10,108,12],[109,0,109,9],[109,10,109,12],[110,0,110,9],[110,10,110,12],[111,0,111,9],[111,10,111,12],[112,0,112,9],[112,10,112,12],[113,0,113,9],[113,10,113,12],[114,0,114,9],[114,10,114,12]]}
{"$rows_empty":8}
["ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ШКАФЫ ПИТАНИЯ"]
["Организация:"]
["Объект:"]
["Адрес объекта:"]
["Ф.И.О.:"]
["Контактное лицо, должность:"]
["Телефон, факс, e-mail:"]
[]
["ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАЗНАЧЕНИЕ"]
[]
[]
["ЗИП"]
["Входные параметры"]
["Количество вводов постоянного тока 220 В, шт."]
["Количество вводов переменного тока 220 В, шт."]
["Выходные параметры"]
["Напряжение питания, В"]
["Максимальный общий ток, А"]
["Параметры отходящих линий"]
["Тип и фирма производитель автоматических выключателей в цепи отходящих линий"]
["Количество автоматических выключателей, шт."]
["Характеристика термомагнитного расцепителя (B, C, K, Z)"]
["Номинальный ток автоматического выключателя, А"]
["Функциональные параметры"]
["Устройтство контроля изоляции"]
["Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП)"]
["Организация информационного обмена с АСУ ТП"]
["Резервирование канала связи"]
["Протокол резервирования"]
["Тип канала связи "]
["Тип разъема"]
["Сигнализация для ЦС"]
["Индикация"]
["Состав ЗИП"]
["Конструктивные параметры"]
["Климатическое исполнение и категория размещения"]
["Способ обслуживания"]
["Степень защиты "]
["Подвод кабеля"]
["Передняя дверь шкафа"]
["Ручка двери"]
["Ограничитель открывания двери"]
["Сейсмостойкость"]
["Группа механического исполнения"]
["Освещение в шкафу"]
["Козырек для диспетчерского наименования шкафа "]
["Кабельные зажимы разгрузки механического натяжения"]
["Резерв"]
["Резерв"]
["Резерв"]
["Количество зажимов",{"$nulls":6},"Диаметр кабеля 6-14 мм, шт"]
[{"$nulls":7},"Диаметр кабеля 14-18 мм, шт"]
[{"$nulls":7},"Диаметр кабеля 18-22 мм, шт"]
[{"$nulls":7},"Диаметр кабеля более 22 мм, шт"]
["Сечение жилы и наружный диаметр кабеля на вводе "]
["Сечение жилы и наружный диаметр кабеля отходящих линий"]
["Сечение и наружный диаметр контрольного кабеля цепи сигнализации",{"$nulls":14},{"$f":"IF(AND(OR(EXACT(J65,\"2055х608х605\"),EXACT(J65,\"2055х600х605\")),EXACT(K68,\"100\")),\"80х540\",IF(AND(OR(EXACT(J65,\"2055х608х605\"),EXACT(J65,\"2055х600х605\")),EXACT(K68,\"200\")),\"160х540\",IF(AND(OR(EXACT(J65,\"2055х800х605\"),EXACT(J65,\"2055х808х605 (стандартно)\")),EXACT(K68,\"100\")),\"80х740\",IF(AND(OR(EXACT(J65,\"2055х808х605 (стандартно)\"),EXACT(J65,\"2055х800х605\")),EXACT(K68,\"200\")),\"160х740\",\"\"))))","v":""}]
["Габариты шкафа с учетом рым-болтов без выступающих частей (ручек дверей и аппаратов, установленных на фасаде)",{"$nulls":14},{"$f":"IF(AND(OR(EXACT(J66,\"2055х608х605\"),EXACT(J66,\"2055х600х605\")),EXACT(K69,\"100\")),\"80х540\",IF(AND(OR(EXACT(J66,\"2055х608х605\"),EXACT(J66,\"2055х600х605\")),EXACT(K69,\"200\")),\"160х540\",IF(AND(OR(EXACT(J66,\"2055х800х605\"),EXACT(J66,\"2055х808х605 (стандартно)\")),EXACT(K69,\"100\")),\"80х740\",IF(AND(OR(EXACT(J66,\"2055х808х605 (стандартно)\"),EXACT(J66,\"2055х800х605\")),EXACT(K69,\"200\")),\"160х740\",\"\"))))","v":""}]
["Каркас",{"$nulls":6},"ВxШхГ, мм"]
["Цоколь",{"$nulls":3},"Высота, мм"]
["Высота козырька, мм"]
["Габариты таблички диспетчерского наименования (ВхШ, мм)",{"$nulls":6},{"$f":"IF(AND(OR(EXACT(J67,\"2055х608х605\"),EXACT(J67,\"2055х600х605\")),EXACT(H69,\"100\")),\"80х540\",IF(AND(OR(EXACT(J67,\"2055х608х605\"),EXACT(J67,\"2055х600х605\")),EXACT(H69,\"200\")),\"160х540\",IF(AND(OR(EXACT(J67,\"2055х800х605\"),EXACT(J67,\"2055х808х605 (стандартно)\"),EXACT(J67,\"2055х1008х605\"),EXACT(J67,\"2055х1208х605\")),EXACT(H69,\"100\")),\"80х740\",IF(AND(OR(EXACT(J67,\"2055х808х605 (стандартно)\"),EXACT(J67,\"2055х800х605\"),EXACT(J67,\"2055х1000х605\"),EXACT(J67,\"2055х1200х605\")),EXACT(H69,\"200\")),\"160х740\",IF(H54=\"Нет (стандартно)\",\"80х200\",\"\")))))","v":""}]
["Диспетчерское наименование шкафа"]
["Прочие требования(вводится в ручную)"]
[]
["Сводная информация (Заполняется автоматически)"]
["Сигнализация"]
["Обобщенный сигнал «неисправность шкафа»"]
["Отсутствие напряжения на секции"]
["Сигнал для звуковой предупредительной сигнализации"]
["Аварийное снижение изоляции"]
["Низкое сопротивление изоляции"]
["Неисправность СКИ"]
["Индикация"]
["Аварийное отключение отходящей линии"]
["Напряжение на вводах"]
["Аварийное снижение изоляции"]
["Низкое сопротивление изоляции"]
["Неисправность СКИ"]
["Неисправность DC/DC-конвертор"]
["Положение авт. выключателей отходяящих линий"]
["АСУ ТП "]
["Интерфейс связи с АСУ ТП"]
["Протокол обмена с АСУ ТП"]
["Перечень дискретных сигналов, передаваемых в АСУ ТП"]
["Положение вводных коммутационных аппаратов (включено/отключено)"]
["Аварийное отключение авт. выключателей отходящих линий (групповой сигнал)"]
["Отсутствие напряжения на секции"]
["Аварийное снижение изоляции"]
["Предупредительное снижение изоляции"]
["Неисправность СКИ"]
["Неисправность DC/DC-конвертор"]
["Состав ЗИП"]

{"sheet":"Данные","index":1,"n_rows":15,"n_cols":35,"rows_kept":15,"hidden":true}
["Кол_вх","Напряж_ОБР","Ток_ОБР","Тип_Фирма","Клим","Способ _обслуж","Степень_защиты","Подвод_кабеля","Передняя_дверь_шк","Ручка_Двери","Сейсм","Мех_исп","Карк_стан","Карк_утоп","Не_стан","Да_стан","Не_ст","Выс_коз","Зажим_ввод","Зажим_отх","Зажим_втор","Цок","ХарАвт","ХарВ","ХарС","ХарК","ХарЗ","угол двери","Питание",null,"Свет","да_нет","ПрРез","ТипКа","ТипРаз"]
[{"$nulls":3},"Etimat P10 DC “ETI” (стандартно)","УХЛ4 (стандартно)",{"$nulls":5},"не более 6 баллов (стандартно)",{"$nulls":6},100,"до Ø16 мм2 и Ø20 мм  (стандартно)","до Ø6 мм2 и  Ø20 мм  (стандартно)","до Ø6 мм2 и  Ø20 мм  (стандартно)",100]
[0,"220 (стандартно)","10 (стандартно)","Иное","Иное","Двустороннее (стандартно)","IP21","Снизу (стандартно)","Металлическая (стандартно)","TS8 (стандартно)","Иное","М13(стандартно)","2055х808х605 (стандартно)","2055х800х605","Да","Да (стандартно)","Нет (Стандартно)",200,"Иное","Иное","Иное",200,"B",6,2,2,2,"Нет (стандартно)","ПИТАНИЕ ЦЕПЕЙ ОБР (ШПОБР)      ",null,"Нет (стандартно)","Да","PRP","100BASE-TX (медный кабель)","LC"]
[1,110,"Иное",null,null,"Одностороннее","IP31(стандартно)","Сверху","Обзорная","Комфортная",null,"М39","2055х608х605","2055х600х605","Нет (Стандартно)","Нет","Да",{"$nulls":4},"Не устанавливать","C",10,3,3,3,"Угол 90°","ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ (ШВПС)         ",null,"Светильник","Нет","RSTP","100BASE-FX (одномодовое оптоволокно)","SC"]
[2,48,{"$nulls":4},"IP41",{"$nulls":4},"М40","2055х1008х605","2055х1000х605",{"$nulls":8},"K",13,4,4,4,"Угол 120°","РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ (ШРП)        ",null,"Светильник+розетка",null,null,"100BASE-FX (многомодовое оптоволокно)","ST"]
[3,{"$nulls":5},"IP54",{"$nulls":5},"2055х1208х605","2055х1200х605",{"$nulls":8},"Z",16,6,6,6]
[{"$nulls":23},20,10,10,10]
[{"$nulls":23},25,13,13,13]
[{"$nulls":23},32,16,16,16]
[{"$nulls":23},40,20,20,20]
[{"$nulls":23},50,25,25,25]
[{"$nulls":23},63,32,32,32]
[{"$nulls":24},40]
[{"$nulls":24},50]
[{"$nulls":24},63]

{"sheet":"перем","index":2,"n_rows":47,"n_cols":6,"rows_kept":47,"hidden":true}
[{"$f":"CONCATENATE('Опросный лист'!H30,'Опросный лист'!H31)","v":""},{"$f":"CONCATENATE('Опросный лист'!I30,'Опросный лист'!I31)","v":""},{"$f":"CONCATENATE('Опросный лист'!J30,'Опросный лист'!J31)","v":""},{"$f":"CONCATENATE('Опросный лист'!K30,'Опросный лист'!K31)","v":""},{"$f":"CONCATENATE('Опросный лист'!L30,'Опросный лист'!L31)","v":""},{"$f":"CONCATENATE('Опросный лист'!M30,'Опросный лист'!M31)","v":""}]
[]
[{"$f":"GetText(A2)","v":""},"","","","",""]
[{"$f":"ТолькоЦифра(A2)","v":0},0,0,0,0,0]
{"$rows_empty":15}
["УКИ","РЕЛЕ"]
[null,"ДДТ"]
[null,"ЭКРА -СКИ"]
[]
[false]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,true]
[null,false]
{"$rows_empty":7}
["Организ",null,false]
[null,null,false]
[]
["RS485",false]
["Ethernet",false]
[]
["Прот2",false]
[null,false]
[null,false]